**FASTSCAN UNIX Solo en Triple**

Om de fastscan-lijst op goede volgorde en juiste frequenties te krijgen dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. **menu**
2. **Systeem**
3. **Basis instellingen** selecteren en naar rechts gaan.
4. **Fabrieksinstellingen** selecteren en op Ok drukken
5. Code is **0000**
6. **Fabrieksreset**
7. Op **Ja** drukken

**Nu is ontvanger gereset**

1. **Taa**l kiezen met **P-** op afstandsbediening
2. 6 keer op **P+** drukken
3. **Fastscan** selecteren en op OK drukken
4. Bij **Type** HD of SD Kiezen
5. Bij Triple ontvangers tuner 1 of tuner 2 kiezen
6. **Rode toets** op Afstandsbediening drukken
7. Ontvanger begint met zoeken naar zenders.